{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Project","Input","Result","Kontakt"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Project","index":0,"n_rows":4,"n_cols":12,"rows_kept":4,"merged":[[1,11,1,14],[2,1,2,10],[3,1,3,10],[50,0,50,6]]}
[]
[{"$nulls":11}," CULS, FES, DLUI   2012 ©"]
[]
[null,"Calculation of drainage retention capacity R(t)."]

{"sheet":"Input","index":1,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[1,2,1,6],[3,1,3,4],[4,1,4,7],[5,1,5,4],[6,1,6,7],[7,1,7,4],[8,1,8,7],[9,1,9,4],[10,1,10,7],[11,1,11,4],[12,1,12,7],[13,1,13,4],[14,1,14,7],[15,1,15,4],[17,1,17,4],[18,1,18,7],[19,1,19,4],[21,1,21,4],[22,9,22,10],[23,1,23,4]]}
[]
[null,null,"Input values"]
[]
[null,"a) soil",{"$nulls":3},"Symbol","Jednotky","Hodnota"]
[]
[null,"Hydraulic conductivity",{"$nulls":3},"K","m/den"]
[]
[null,"Drainable pore space",{"$nulls":3},"Pd","(-)"]
[]
[null,"b) pipe drainage systém"]
[]
[null,"Drain spacing",{"$nulls":3},"L","m"]
[]
[null,"Drain depth",{"$nulls":3},"hd","m"]
[]
[null,"Drain radius",{"$nulls":3},"r0","m"]
[]
[null,"Initially water level",{"$nulls":3},"h0","m"]
[]
[null,"c) geology"]
[]
[null,"Impervious layer under surface",{"$nulls":3},"N","m"]
[]
[null,"d) time",{"$nulls":3},"t","day"]

{"sheet":"Result","index":2,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[1,1,1,6],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[7,11,7,16],[8,1,8,4],[8,11,8,14],[9,1,9,4],[9,11,9,12],[11,1,11,6],[13,1,13,4],[13,11,13,12]]}
[]
[null,"Working values"]
[]
[null,"Description",{"$nulls":3},"Value","Unit"]
[null,"D = N - hd",{"$nulls":3},{"$f":"Input!H22-Input!H14","v":{"v":0,"d":"0.00000000"}},"m"]
[null,"0,5 * L",{"$nulls":3},{"$f":"0.5*Input!H12","v":{"v":0,"d":"0.00000000"}},"m"]
[null,"Condition D>0,5 L",{"$nulls":3},{"$f":"IF(F5>F6,F5,F6)","v":{"v":0,"d":"0.00000000"}},"m"]
[null,"Estimate Hooghoudt impermeable layers d",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AND(Input!H12>0,Input!H16>0),F7/((8/PI())*(F7/Input!H12)*LN(F7/(PI()*Input!H16))+1),0)","v":{"v":0,"d":"0.00000000"}},"m"]
[null,"Average power in the aquifer H",{"$nulls":3},{"$f":"F8+Input!H18/4","v":{"v":0,"d":"0.00000000"}},"m"]
[null,"Drainage factor a",{"$nulls":3},{"$f":"IF(AND(Input!H8>0,Input!H12>0),(POWER(PI(),2)*Input!H6*F9)/(Input!H8*POWER(Input!H12,2)),0)","v":{"v":0,"d":"0.00000000"}},"day-1"]
[]
[null,"Result"]
[]
[null,"Calculation retention capacity R(t)",{"$nulls":3},{"$f":"Input!H8*(Input!H14-((8/POWER(PI(),2))*Input!H18)*EXP(-F10*Input!H24))","v":{"v":0,"d":"0.00000000"}},"m"]

{"sheet":"Kontakt","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"merged":[[12,8,12,10]]}