{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Projekt","Zadání","Výsledky"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Projekt","index":0,"n_rows":4,"n_cols":12,"rows_kept":4}
[]
[{"$nulls":11}," ČZU, FŽP, KBÚK   2012 ©"]
[null,"Výpočet hydraulické vodivosti"]
[null,"vsakovacím experimentálním pokusem"]

{"sheet":"Zadání","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[1,2,1,6],[3,1,3,4],[5,1,5,4],[7,1,7,4],[8,1,8,7],[9,1,9,4],[10,1,10,7],[11,1,11,4],[12,1,12,7],[13,1,13,4],[14,1,14,7],[15,1,15,4],[17,1,17,5]]}
[]
[null,null,"Vstupní hodnoty"]
[]
[null,"a) geometrie příkopu",{"$nulls":3},"Symbol","Jednotky","Hodnota"]
[]
[null,"Délka",{"$nulls":3},"a","m"]
[]
[null,"Šířka",{"$nulls":3},"b","m"]
[]
[null,"Poloměr (kruhová sonda)",{"$nulls":3},"r0","m"]
[]
[null,"b) hladina vody a čas"]
[]
[null,"Prvotní hladina vody",{"$nulls":3},"y0","m"]
[]
[null,"Čas vsáknutí vody",{"$nulls":3},"T","s"]

{"sheet":"Výsledky","index":2,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[1,1,1,3],[2,1,2,2]]}
[]
[null,"Výsledné hodnoty"]
[]
[null,"Popis","Hodnota","Jednotky"]
[null,"C dle tvaru sondy",{"$f":"IF(AND(Zadání!H6=0,Zadání!H10=0),0,IF(Zadání!H10<0.01,(Zadání!H6*Zadání!H8)/(2*(Zadání!H6+Zadání!H8)),Zadání!H10/2))","v":0},"m"]
[null,"K",{"$f":"IF(AND(Zadání!H16=0,Zadání!H14=0,C5=0),0,(C5/Zadání!H16)*LN(Zadání!H14/C5+1))","v":0},"m/s"]
[null,"P",{"$f":"IF(C6=0,0,SQRT(C6)*100)","v":0},"% objemu"]